
Отчет
О качестве питьевой воды в  Рассветовском сельском поселении    
за   2025г 
	Наименование показателей 
	Количество исследований
	Показатель по которому зарегистрировано несоответствие

	
	Всего
	% неудовлетворительных
проб.
	

	Микробиологические
	120
	0
	--------

	Органолептические
	120
	0
	--------

	Радиологические
	0
	0
	--------

	Остаточный хлор
	0
	0
	--------

	Обобщенные
	1
	0
	--------


Заключение: 
     Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  Рассветовского сельского  поселения  по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»
Отчет
О качестве питьевой воды в  Канеловском  сельском поселении    
За 2025г
	Наименование показателей 
	Количество исследований 
	Показатель по которому зарегистрировано несоответствие

	
	Всего
	% неудовлетворительных
проб.
	

	Микробиологические
	75
	0
	--------

	Органолептические
	         75
	0
	--------

	Радиологические
	0
	0
	--------

	Остаточный хлор
	3
	0
	--------

	Обобщенные
	1
	0
	---------


Заключение: 
     Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  Канеловского  сельского поселения  по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»

Отчет
О качестве питьевой воды в  ст.Староминской    
за  2025г
	Наименование показателей 
	Количество исследований
	Показатель по которому зарегистрировано несоответствие

	
	Всего
	% неудовлетворительных
проб.
	

	Микробиологические
	362
	0
	--------

	Органолептические
	        362
	0
	--------

	Радиологические
	0
	0
	--------

	Остаточный хлор
	2
	0
	--------

	Обобщенные
	25
	0
	-----------



Заключение: 
Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  ст.Староминской   по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий»
Отчет
О качестве питьевой воды в  Куйбышевском сельском поселении   
за  2025г
	Наименование показателей 
	Количество исследований
	Показатель по которому зарегистрировано несоответствие

	
	Всего
	% неудовлетворительных
проб.
	

	Микробиологические
	66
	0
	--------

	Органолептические
	         66
	0
	--------

	Радиологические
	0
	0
	--------

	Остаточный хлор
	0
	0
	--------

	Обобщенные
	1
	0
	-----------



Заключение: 
Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  Куйбышевского сельского поселения   по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий».
Отчет
О качестве питьевой воды в  ст.Новоясенская   
за  2025г
	Наименование показателей 
	Количество исследований
	Показатель по которому зарегистрировано несоответствие

	
	Всего
	% неудовлетворительных
проб.
	

	Микробиологические
	46
	0
	--------

	Органолептические
	         46
	0
	--------

	Радиологические
	1
	0
	--------

	Содержание «Сероводород»
	11
	0
	

	Обобщенные
	4
	0
	-----------



Заключение: 
Качество питьевой воды подаваемой абонентам  на территории  ст.Новоясенской    по определенным санитарно-химическим и микробиологическим  показателям  соответствует    требованиям СанПиН 1.2.3684-21г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)мероприятий».
Усредненные показатели и результаты исследований  питьевой воды
На  территории ст.Староминской, ст.Новоясенская, Рассветовского, Канеловского, Куйбышевского, с/п
	Показатель исследований воды
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Величина допустимого уровня, не более
	Результат исследований

	органолептические
	Запах,
	бал
	2
	1

	
	Привкус
	бал
	2
	0

	
	Мутность( при длине волны 530 нм)
	ЕМФ
	2,6
	1,22±0,23

	
	Цветность
	Градусы
	20
	11,8±2,4

	Микробиологи- ческие
	ОМЧ,КОЕ
	Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл
	В1мл не >50КОЕ
	В 1,0мл<1КОЕ

	
	ОКБ,КОЕ
	Число бактерий в 100,0мл не допускается
	В100мл не допускается
	В 100 мл не обнаружены

	
	E.coli
	КОЕ/100см3
	Отсутствие
	Не обнаружены

	
	Колифаги
	БОЕ/100см3
	Отсутствие
	Не обнаружено

	
Обобщенные
	Водородный показатель
	Единицы рН
	6-9
	7,22±0,20

	
	Жесткость
	Мг-экв/л
	Не более 7
	0,60±0,09

	
	Окисляемость перманганатная
	Мг/дм3
	Не более 5
	2,30±0,23

	
	Сульфаты(сульфат-ионы)
	Мг/дм3
	Не более 500
	62,0±6,2

	
	Хлориды(хлор-ионы)
	Мг/дм3
	Не более 350
	94,0±9,4

	
	Железо (Fe) (общее)
	Мг/дм3
	Не более 0,3(мг/л)
	0,13±0,01
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